**STEINEL Professional Präsenzmelder**

**Hallway**

**COM2 - Unterputz**

Hochfrequenz - Gang-Präsenzmelder für die Deckenmontage Unterputz im Innenbereich mit COM2 Schnittstelle, Erfassungsbereich Gang 25 x 3 m; zusätzlicher Unterkriechschutz, elektronische Reichweiteneinstellung, geeignet für Montagehöhe 2,00 – 4,00 m; optionale Montagehöhe 2,8 m, Reichweite Radial: 25 x 3 m (75 m²), Reichweite Tangential: 25 x 3 m (75 m²), Lichtmessung 2 – 2000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP20; 2000 W; Zeiteinstellung: 30 sec – 30 min; Einstellungen via Bluetooth; Vernetzung via Bluetooth; Art der Vernetzung: Master/Master, Master/Slave; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9010; Abmessungen (L x B x H): 67 x 103 x 103 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 058005

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen