**STEINEL Professional Bewegungsmelder**

**IS 3360 MX Highbay**

**PF - Aufputz eckig**

Passiv Infrarot - Bewegungsmelder für die Deckenmontage Aufputz im Innenbereich mit PF Schnittstelle, Erfassungsbereich rund 360 °, mit 1416 Schaltzonen, zusätzlicher Unterkriechschutz, geeignet für Montagehöhe 4,00 – 14,00 m; optionale Montagehöhe 12 m, Reichweite Radial: Ø 14 m (154 m²), Reichweite Tangential: Ø 36 m (1018 m²), Lichtmessung 2 – 1000 lx; Teachfunktion, Versorgungsspannung: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Schutzart: IP54; 2000 W; Zeiteinstellung: 5 s – 15 Min.; Einstellungen via Fernbedienung, Potis und Smart Remote; Vernetzung via Kabel; Art der Vernetzung: Master/Master; Umgebungstemperatur: -20 – 50 °C; Farbe: Weiß; RAL-Farbe: 9003; Abmessungen (L x B x H): 65 x 95 x 95 mm

**Hersteller** STEINEL

**Art.-Nr.** 033583

**Bestellbezeichnung**

Liefern, montieren und betriebsbereit einstellen